1. Chip sử dụng

* Vi điều khiển PIC18F46K20
* Transceiver: MRF24J40MB

1. Giao tiếp
2. Giao tiếp transceiver MRF24J40MB
3. Giao tiếp UART
4. Giao tiếp cảm biến hồng ngoại
5. Giao tiếp cảm biến Microwave Dectect